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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЛОГЕННЫЙ ФОНАРЬ ФОС3-5/6
Профессиональный переносной фонарь ФОС3-5/6 предназначен для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 400 С до плюс 400 С и относительной влажности до 98 % (при плюс 250 С).
Фонарь предназначен для использования в подразделениях государственной противопожарной службы МЧС России, на морских и речных судах и других объектах.
Отличительной особенностьюфонаря ФОС3-5/6 от ранее выпускаемых фонарейявляется использование новой платы с микропроцессорным управлением, что позволяет применить более надежную кнопку без фиксации, исключить механический потенциометр, реализовать плавное включение лампы, выполнить защиту аккумуляторной батареи от короткого замыкания и переполюсовки. С помощью кнопки включения выполняются четыре функции:

· включение;

· регулировка силы света;

· переход в сигнальный (мигающий) режим;

· выключение.

Плавное включение фонаря увеличивает срок службы лампы. Включение, выключение, переход в сигнальный режим, регулировка силы света (яркости) производится посредством кнопки включения в следующем порядке:

· одинарное нажатие на кнопку – включение или выключение фонаря,

· продолжительное нажатие на кнопку (2-3 секунды) включает сигнальный режим;

· продолжительное нажатие на кнопку и удержание ее при включённом фонаре – переход в режим экономичного свечения (ступенчато изменяется сила света).

Конструктивно фонарь состоит из поворотной фары, соединенной с цилиндрическим корпусом. Фара поворачивается относительно горизонтальной оси на угол 120 градусов. Внутри цилиндрического корпуса встроена микропроцессорная электронная плата, которая за 30 минут до разряда аккумуляторной батареи включаетпредупредительную сигнализацию 10-ти кратным миганием лампы с минутным интервалом и последующим защитным отключением фонаря. Корпус и фара выполнены из прочного пластика и выдерживают удары при падении с высоты 2 м. 

По специальному заказу возможно изготовление фонаря со степенью защиты от внешних воздействий IP 55.
Технические характеристики
1. Номинальное напряжение питания  аккумуляторной батареи, В……...………………………………6

2. Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов………………………………………………………4,5

3. Освещенность на расстоянии 1 м от фонаря, люкс…………………………………….……2500-20000

4. Угол расхода светового луча 2( 0.5, град…………………………………………………..……………4
5. Диаметр рефлектора  фары, мм……………………………………………………………..…………110

6. Номинальный потребляемый ток, А………………………………………………………….………0,85

7. Регулируемое время непрерывной работы фонаря, час………………………………………………4-9
8. Время заряда аккумуляторной батареи, не более, час………………………………………………..12
9. Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд)……………………………600
10. Габаритные размеры, мм………………………………………………………………..…. 126х175х320
11. Масса фонаря, не более, кг…………………………………………………………...…………………1,6
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Степень защиты оболочки фонаря от внешних воздействий……………IP 54
13. Гарантийный срок эксплуатации, мес…………...……………………...……12
14. Срок службы фонаря, лет ………………………...……………………………5
Комплект поставки: фонарь, ремень наплечный, паспорт.

По отдельному заказу: адаптер зарядный сетевой, адаптер                                      зарядный автомобильный, светофильтр желтый, красный, зеленый.
Изготовитель: ООО «ПКФ «Экотон»
141190, Московская область, г. Фрязино,

Заводской проезд, д. 3, корпус 1.
Офис продаж: 107078,  г. Москва, пер. Басманный, д. 7

Тел./факс:(495) 230-00-37, 230-00-46, 230-00-48.
E-mail: mail@ecoton.ru, Http: www.ecoton.ru
