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Светильник головной светодиодный влагозащищенный 
СГСВ 1 «Экотон-4-03»
Светильник предназначен для использования в качестве индивидуального переносного беспроводного осветительного прибора в промышленности, строительстве, на транспорте, в подразделениях МВД, МЧС, ГТК, ЖКХ, везде, где для работы необходимы свободные руки. 
Корпус светильника выполнен в виде небольшой коробочки из ударопрочного пластика. Внутри корпуса светильника размещены: литий-ионная аккумуляторная батарея, электронная плата управления и мощная светодиодная лампа белого света с оптической системой. На лицевой стороне светильника имеется окуляр для светодиодной лампы и гнездо для подзарядки аккумулятора. Включение и выключение светильника производится кнопкой, расположенной на боковой стенке светильника. Разряд аккумулятора индицируется предупредительной световой сигнализацией пульсирующим светом лампы. Подзарядка аккумулятора осуществляется от индивидуального сетевого зарядного адаптера. Светильник имеет набор аксессуаров, позволяющих устанавливать крепление на головной убор или на каску.
Светильник работает при температуре воздуха от минус 20° С до плюс 45° С и относительной влажности воздуха 100% (при + 25° С).
Технические характеристики
1. Освещенность на расстоянии одного метра:

· максимальный режим, не менее, люкс  ……………………………………………………………2000

· оптимальный режим, не менее, люкс  ………………………………………………………………900

· экономный режим, не менее, люкс  …………………………………………………………………100

2. Угол  излучения,  2( 0.5, град  ……………………………………………………………………………10
3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее  …………………………………………………………50000

4. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, не менее, в режиме:
· максимальный режим  …………………………………………………………………………………11
· оптимальный режим……………………………………………………………………………………24
· экономный режим………………………………………………………………………………………80
5. Время подзарядки батареи, час, не более   ………………………………………………………………10
6. Средний ресурс аккумуляторной батареи, (циклов заряд/разряд)  …………………………………1000

7. Габаритные размеры светильника, мм……………………………………………………………82х62х55
8. Масса светильника,  не более, грамм……………………………………………………………………170

9. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже  …………………………………………………IР54

10. Класс защиты от поражения человека электрическим током…………………………………………III
11. Гарантийный срок эксплуатации светильника ………………………………………………12 месяцев

12. Срок службы фонаря, лет…………………………………………………………………………………5
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Комплект поставки: светильник, зарядный  адаптер, 
наголовный ремешок для крепления на голове, 
паспорт, коробка упаковочная.
Изготовитель: ООО ПКФ «Экотон»
141190, Московская область, г. Фрязино,

Заводской проезд, д. 3, корпус 1.
Офис продаж: 107078,  г. Москва, 
пер. Басманный, д. 7

Тел./факс: (495) 230-00-37, 230-00-46, 230-00-48.

E-mail: mail@ecoton.ru, Http: www.ecoton.ru
